1．同一槽内可同时进行2块SDS-PAGE凝胶的电泳或者转印实验

2．玻璃板：短玻璃厚度和长玻璃一致，更不易破裂。

3．长玻璃采用后出式连通，更利于制胶

4．封边垫条可单独拆卸，保证玻板精确对齐，防止漏胶

5．灌胶系统：独特的倾斜支脚设计，极大降低灌注时聚丙烯酰胺溶液溅出的概率

6．含SureCast多用途工具：集上样指引板、凝胶分离和凝胶切割三种功能于一体

7．梳子有三种规格可选：10孔、12孔、15孔

8．凝胶规格：Mini (8 cm x 8 cm)

9．模块化：可换置转印（western blot）模块，同时转印4块胶