管道供气系统技术参数

1.SS316L材质不锈钢减压阀，适用99.999%纯度气体；

2.高品质BA级316L无缝不锈钢管，产品标准ASTM A269；

3.管道连接采用轨道无缝焊接，阀门配件使用卡套连接。

4.管道支架采用铝制支架，环保防锈；管夹采用专用阻燃塑料管夹。