制冰机参数SIM-F140LADL

一、技术参数

\*1、冰型：雪花碎冰

2、制冷方式：风冷

3、制冰量：

\*3.1、≥130 Kg/天 (环境温度 20 degC, 水温 15 degC)

3.2、≥110 Kg/天 (环境温度 30 degC, 水温 25 degC)

4、耗水量：

4.1、0.16 M3/天 (环境温度 20 degC, 水温 15 degC)

4.2、0.14 M3/天 (环境温度 30 degC, 水温 25 degC)

5、环境温度范围 5 至 35 degC

6、箱体材料：

6.1 、前、侧、顶部: 不锈钢；

6.2 、后板: 镀锌钢板

6.3 、内部: 聚乙烯

6.4、隔热层: 聚亚安酯原位整体发泡材料（无氟）

7、储冰量：

7.1、≥ 30Kg (碎冰自由落下)

\*7.2、≥ 46 Kg (最大量)

8、压缩机：300W 全密封式，旋转压缩机

9、制冷剂：R404A, HFC

\*10、冰刀电机使用寿命：≥18000小时

11、额定功率：435W

12、支撑脚：4 个高度可调节(70 至 105 mm)

13、附件：冰铲

14、报警：微电脑控制

\*厂家通过‘EN ISO 13485:2012’；‘BS OHSAS 18001:2007’；管理体系认证 ，并获得中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证